*Licitationstekst:*

Affaldsbeholder

Affaldsbeholderen er støbt i to dele, låg og krop. Herved er affaldsbeholderen uden samlinger, hvilket minimerer risiko for rust efter overfladebehandling. Affaldsbeholderen indgår i en serien, der består af bænk, cykelbøjle, træhulsrist, reflekspullert, linjeafvanding og punktafvanding.

Affaldsbeholder er tegnet til Sluseholmen i København.

Affaldsbeholderen har en standard indsats med et rumindhold på 80 l. Mål og dimensioner er: H. 770 mm Dia. Top 500 mm, bund 524,44 mm, affaldsåbning: 120 mm, vægt: 81 kg. 10 langsgående designriller i 36 gr. Placering.

Affaldsbeholder åbnes let, da låget er forsynet med dobbelt gascylinder der løfter låget til oprejst position ved tømning og samtidig hindrer en utilsigtet lukning.

Med sin robuste geometri og materialevalg har affaldsbeholder en lang levetid opstillet i det offentlige rum.

Findes i både behandlet malet eller olieret og ubehandlet støbejern.