*Licitationstekst:*

Cykelstage

Cykelstagen i den viste udgave har to gummibelagte ophæng til parkering af to cykler.

I hulrummet indvendigt i cykelstagen er indbygget to stålwire med øjne, som kan sættes med ind i cyklens lås. Åbningen i Cykelstagen muliggør at låse sin cykel med egen wire eller de 2 stk 4 mm wire med påmonterede M8 helstøbte øjer, alt i rustfast stål

Cykelstagerne leveres i støbejern der er overfladebehandlet.

Cykelstagen kan funderes på fundament under terræn eller på fodplade. Monteret på fodplade er det muligt at flytte rund på cykelstagen, eksempelvis ved butikslukning og cykelstagen ønskes sat ind om aften.

Udformningen af Cykelstage sikrer, at alle cykelmodeller kan parkeres således at cyklen ikke lider overlast.

I serien Indgår:

pullertlampe, pullerter, markeringssøm, cykelstage, træbeskyttelses riste, gadelygter, vejnavne skilte og flere typer informations skilte.