Græsarmering etableres med Græsarmeringsrist KH.12.4001 600 x 600 mm. fra GH Form

Græsarmering skal etableres med armeringsriste i støbejern.

Modul målet for riste skal være 600 x 600 mm. Græsarmering skal etableres med et åbent areal for vækst på mindst 80%. Højden på risten skal være 50 mm hvor ribberne er 25 mm. dette sikre at rødder fra græs kan vokse i det vandrette plan. Risten skal stå på mindst 16 støttepunkter.

Risten skal være fremstillet af støbejern med en brudstyrke på 400 N/mm2.

Græsarmeringsristen skal være en del af en samlet serie hvor der indgår fliser i støbejern med samme mønster. Det skal være muligt at sammenkoble riste i hjørnerne med en stålring så udskridning hindres.

Der må ikke forekomme andre materialer i installationen en støbejern- Produktet skal ved bortskaffelse kunne indgå i ny produktion uden forudgående rensningsprocesser.